                       IНСТРУКЦIЯ ОПЕРАТОРУ
                  по настройцi програмного пакету
                     "Емулятор IМС  К1804 ВУ4".

      Для нормального функцiювання програмного емулятора необхiдно
      створити пiдкаталог ( наприклад "K1804VS1" ) i включити до
      нього такi файли :

   K1804VS1.EXE - програмний емулятор;
   K1804VS1.HLP - iнструкцiя користувачу - текстовий файл в форматi ASCII.
                  Даний файл може бути переглянутий в режимi "Допомога"
                  або безпосередньо засобами DOS;
   README       - iнструцiя оператору - текстовий файл в форматi ASCII .
   K1804VS1.PAS - текст програми емулятора для середовища Turbo-Pascal 5.5;
   TESTSUM.ASM  - текст пiдпрограми для пакету Assembler IBM PC.

      Програмний емулятор та допомiжнi текстовi  файли  розрахованi
      на роботу на ПЕВМ з основним кодуванням символьноi iнформацii
      ГОСТу. Для перенесення емулятора на ПЕВМ з альтернативним ко-
      дуванням необхiдно:

   - перекодувати файли K1804VS1.PAS, HELP.VS1, README з основного
     кодування в альтернативне, скориставшись, наприклад, переко-
     дувачем  "RECOD.EXE" ;
  -  откомпiлювати файл K1804VS1.PAS в середовищi Turbo-Pascal 5.5
     для одержання загрузочного модуля K1804VS1.EXE. Для процесу
     компiлювання потрiбний файл TESTSUM.OBJ , для одержання якого
     необxiдно скористатися файлом TESTSUM.ASM та пакетом Assembler IBM PC.

     Для запуску емулятора необхiдно увiйти в каталог з перелiченими
     вище файлами i ввести на запрошення DOS рядок  < K1804VS1.EXE >.
 